v1.3
==================
Вначале цикла активирована G29
===

Если в корректоре режущая кромка R>0, а в цикле скругление r<R, то в цикле: r=R
;(r) Pадиус скpугления и компенсация радиуса инструмента 
;E46- r со знаком "+" CBS=1 
;E46- r со знаком "-" CBS=0 
;E40- r со знаком "+" CBS=0 
;E40- r со знаком "-" CBS=1 
(BEQ,CBS,1,TOF20)
  E40=PL9
  (BGT,E40,E57,MO1)
  E40=PL0
  "MO1"
  E46=NEG(E40)
  E4=41
  E5=42
(BNC,ENDTOF)
"TOF20"
  E46=PL9
  (BGT,E46,E57,MO2)
  E46=PL0
  "MO2"
  E40=NEG(E46)
  E4=42
  E5=41
"ENDTOF"
====================